首先声明一下 - 你要有一个8125的网卡
无盘必须买一个8125网卡，然后板载插一个网线8125也插一个网线 都插同一个交换机或者路由器，注意无盘启动不能通过8125pxe启动，依旧是用你的板载启动，不然测速会卡

正常电脑确保主机副机在同一个路由器或者交换机下
注：关闭电源位置快速启动-BIOS里面关闭安全启动-TMP
每次开关机尽量点关机和开机-少点重启电脑-注意事项请看主机网页登陆有每日提示
特别注意：如果你安装完主机网卡驱动没有网络-请点关机-不要点重启-然后断电5秒钟-再通电开机即可
关于自己有没有8125网卡怎么查看-主机打开设备管理器-网络适配器-右键属性这个Realtek 2.5GBE的网卡-
必须要有8125网卡存在，不然安装驱动会失败！！！
-----------------------

------------------------

------------------------

第一步主机安装：主机网卡驱动解压出来-

运行主机网卡驱动一键安装程序,有报错可以测试管理员运行。

副机操作：
解压好副机文件-打开这个INI结尾的文件-里面填写你的主机IPV4地址：device=r8125://192.168.XX.XXX  注意不要删除或修改其他-只更改后面的 192.168.你的IPV4地址即可。

更改好了以后 只需要把这两份文件复制到你的软件目录即可--